	序号
	器材名称
	数量
	参数

	1
	结绳手套（薄款结绳用）
	6双
	超薄白羊皮手套，适合做结绳等灵活度要求比较高的动作。具有同类中较佳的贴手效果，羊皮制，单层皮设计，保证了最佳的接触手感，适合消防比武竞技使用，皮质厚度0.45-0.5mm，同时具有预热收缩率低、灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便等特点。

	2
	假人
	1个
	1、表面 PU 材质，用牛津线缝制，接口处使用，加厚织带，多层缝合加固。用于队员救人训练使用。
2、假人高度≥170cm（±3cm），重量≥60Kg，腰围80cm-90cm 之间；
3、材质：防爆革+加厚帆布。

	3
	折叠担架
	1个
	主要适用于医院、门诊部、救护车、消防及部队战地运送伤病员。
采用铁管喷塑和牛津革担架面制成，它具有重量轻，体积小，携带方便，使用安全等优点，主要适用医院、体育场地、救护车及部队运送伤病员。      
采用2个脚轮、2个固定支脚设计，可通过轮子推移。
脚轮可折叠收纳，使用更方便。
承重：≤150KG。

	4

	轻质6米拉梯
	3个
	符合 XF137-2007《消防梯》检测报告；工作长度 ≥6100mm；最小梯宽≥300mm；梯蹬间距≥280mm；水平弯曲残余变形比值≤0.15%；梯凳弯曲残余变形比值≤0.1%；梯节扭转角≤11°；侧板悬臂弯曲最大变形值≤1.4mm；侧摇摆弯曲残余变形比值≤0.15%；重量≤25.5kg。提供国家消防装备质量检验检测中心出具的检测报告和认证证书。

	5
	抢险手套(拉梯用)
	6双
	凯夫拉材料制成，0.7-0.8毫米厚度，手掌和指尖增强皮革，含银质因子防滑型人工皮革，摩擦力大，适合做攀爬上升动作。灵巧性和握紧力手感好，使用中舒适、灵巧、方便。

	6
	自锁水带80
	15盘
	1、单根长度20米，含锻造自锁接口，水带为聚乙烯纤维丝斜纹编织层，内衬优质聚氨酯
2、符合GB6246-2011《消防水带》 、CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》标准。
3、主要参数：水带内径76-78mm，标准工作压力：2.0MPa,爆破压力≥10.8MPa,轴向延伸率≤2.0%，直径膨胀率≤2.0%，织物层与衬里之间的附着强度≥23.8N/25mm，扯断强度≥47.5MPa，不含接口重量：≤4.5kg。
4、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。


	7
	自锁水带65
	20盘
	1、单根长度20米，含锻造自锁接口，水带采用聚乙烯纤维丝斜纹编织而层，内衬优质聚氨酯。
2、符合GB6246-2011《消防水带》 、CCCF-CPRZ-25:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品 消防水带产品》标准。
3、主要参数：水带内径63.5-65.5mm，标准工作压力：2.0MPa,爆破压力≥9.3MPa,轴向延伸率≤1.0%，直径膨胀率≤2.0%，织物层与衬里之间的附着强度≥29.5N/25mm，扯断强度≥47.5MPa，不含接口重量：≤3.6kg。
4、提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告和应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。

	8
	3叉分水器
	1个
	一、执行标准
1、XF868-2010《分水器和集水器》
二、材质工艺
1、主体材料：6061铸造成型
2、进出水口：6061锻造成型
3、表面处理：T6热处理+硬质氧化+喷塑防腐
4、关键部件：
4.1、阀芯：黄铜
4.2、阀球：铝镁合金+硬质阳极氧化
4.3、密封垫：双面聚四氟乙烯
4.4、连接件：不锈钢/黄铜
4.5、提手：铁制焊接+套塑处理
4.6、手柄设计：锻造横拉杆式开关手柄。
三、接口特性
1、进水口：KYKA90Z卡式雄进水口
2、出水口：KYK65Z×3卡式雌出水口
3、螺纹锁止结构：雄接口本体和推压环之间有螺纹锁止结构
四、压力监测及工艺特性
1、压力装置：压力表实时监测水压
2、阀门标识：本体铸或激光刻"开" "关" 字样
五、性能指标
1、工作压力：2.5MPa，
2、爆破强度：≥6.0MPa
3、整体重量：4.9kg
4、阀门开启力：83.6N
六、核心技术
1、防自锁装置：锻造手柄下方装置有锁止机构，防止在高压过水使分水器内部形成涡流阀球自动关闭
2、旋转性能：进水雄口360°旋转防水带扭结
3、稳流装置：进水口稳流装置减少后座力、水锤现象及无腾空现象
4、密封性能：高性能聚四氟乙烯双密封结

	9
	灭火手套（薄款）
	10双
	1.手套整体颜色为黑色，符合部局统型消防手套外观设计，采用翻指式缝制方法，手指部分自然弯曲，手掌采用进口反绒山羊皮材质，柔软、舒适、增加摩擦性能及抓握力。
★  2.手背采用芳纶涂胶梭织布材料，续燃时间0s，损毁长度≤100mm，且无熔融物滴落，手背处设有黄银黄色条状反光条，反光条上下侧缝制1mm银色反光细条。
3.手套内衬复合反绒布，舒适、吸汗、保暖。
4.手掌内外两层面料采用特殊缝制工艺，使其不分离。
5.手腕背部缝制银色反光标志，拇指下侧缝制D型环，配有5CM葫芦扣，可通过葫芦扣将两只手套连接，方便携带。

	10
	灭火防护靴（泡沫鞋底比武专用）
	9双 
	符合国家XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求
1.后跟吸能：≥21000N
2.帮面顶破强力：≥800N
3.防滑性能：始滑角≥22.0°
4.阻燃性能：阻燃性能：损毁长度≤25mm，离火自熄时间≤1s，且不产生熔融熔滴或剥离等现象
5.鞋帮/外底结合强度：未采用缝合式结构靴底的抢险救援靴其靴帮与靴底的结合强度≥4.0 N/mm

	11
	灭火防护靴（轻型鞋底比武专用）

	9双
	1、靴帮由外到内分为帮面、防切割层和隔热舒适层三层结构，靴底由上到下分为隔热舒适层、防穿刺层和靴大底三层结构，靴头部位设有保护包头。
2、保护包头采用轻质航空铝材料制成，轻便、防砸，能够对消防员足前部进行有效保护。
3、整体重量（以41码为例）≤2.4kg。
4、靴筒口采用由前往后向下倾斜式设计，靴口部位连接有防灌水收紧带设计，面料为阻燃材料。靴帮上设有胫骨、踝骨和跖骨保护层，靴后跟部设有反光标识，筒口和靴底各设围条。
5、靴底防穿刺层采用非金属复合材料制成，柔软、轻薄、舒适，足部运动时贴合度高，减少疲劳。
6、靴大底采用耐高温阻燃耐酸碱耐磨防滑橡胶，啮合止滑纹路设计，提高防滑性能，整体为镂空浇注设计，有效缓冲地面冲击力。
内里采用“牛布朗”面料制成，隔热、保温、御寒性能优异且具有不渗水的特点。
7、鞋垫采用减震缓冲排汗防臭抗菌鞋垫，符合人体工程学专用运动鞋垫，脚心处足弓支撑设计，后跟为蜂窝式减震设计，缓解长期穿着后的疲劳程度。
8、靴后跟、脚踝两侧部位设计采用微微突出式设计，减少对脚跟和脚踝骨的摩擦。
9、反光标识。靴头、靴后跟均设有反光标识，采用在耐高温阻燃耐酸碱橡胶块上复合银色阻燃反光标志带。
10、产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-27：2019要求，具有国家消防装备质量监督检验中心的检验报告，具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的消防产品认证证书。



	12
	东海森田三叉分水器
	2个
	●产品特性：
接口：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳极氧化防腐处理。
阀体：采用压铸工艺，选用YL112材质，表面红色喷塑防腐处理。
手柄：采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理。
球体：选用铝合金材质，减压式T型通孔球体，表面黑色阳极氧化防腐处理。
把手：蓝色T型浸塑把手。
密封圈：采用防脱结构设计，空排水时有效防止密封圈脱落。
●重量扭力：
FIII80/65х3-2.5K卡式三分水器≤4.5 kg
阀门开启力（N）≤90
提供制造商由国家消防装备质量监督检验中心颁发的消防产品认证证书或检验报告（复印件盖公章）。

	13
	超轻比武多功能小水枪1.14kg消防无后座力训练小流量40森林水枪
	1个
	符合GB8181-2005《消防水枪》检测标准；喷射压力：0.6MPa；流量≥4L/s；2.5L/s、4L/s、FLUSH可调；材质：6061铝合金型材；射程≥26m；喷雾角≥100°；操作力矩≤8N∙m。提供国家消防装备质量监督检验中心。

	14
	百米障碍
轻型头盔
	4个
	符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准要求。1、由盔壳、滑轨、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置等组成。用于在抢险救援活动中对头部、面部及颈部的安全防护，具有抗冲击、耐穿透、防腐蚀、绝缘等性能。2、盔壳：耐高温阻燃材质，指挥员头盔为红色，战斗员头盔为橘红色，有明显的反光标志，可选配安装护目镜、头灯。3、冲击吸收性能：高温最大冲击力≤1800N，帽壳不得有碎片脱落。低温最大冲击力≤1900N，帽壳不得有碎片脱落。浸水最大冲击力≤1850N，帽壳不得有碎片脱落。4、救援头盔耐穿透性能：钢锥不应与头模建立电接触。5、阻燃性能：火源离开帽壳火焰应在0s内自熄。6、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤0.3mA。7、侧向刚性：帽壳最大变形值≤20mm，卸载后变形值≤1mm。8、热稳定性能：在温度为（180±5）℃条件下，经5min后，救援头盔边沿无明显变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。9、下颏带抗拉强度：下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度≤16mm。10、质量：≤800g（不包含附件）。提供带有CMA或CNAS标识的省级以上检验报告。

	15
	灭火防护服（超轻比武战斗服）
	10套（165B两套、165A三套、170A三套、175A两套）
	1、产品符合XF10-2014《消防员灭火防护服》、TFRI-ZY-16:2020《消防产品自愿性认证实施规则消防员个人防护装备产品》标准要求；
2、整体热防护性能：TPP(cal/cm²)≥28.0；
3、阻燃性能：外层经向续燃时间≤2s，损毁长度≤20mm，纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤20mm，不应有熔融，滴落现象；
4、阻燃性能：反光标志带经向续燃时间≤2s，损毁长度≤20mm，纬向续燃时间≤2s，损毁长度≤20mm，不应有熔融，滴落现象；
5、热稳定性能：外层经、纬向变化率≤10%；舒适层经、纬向变化率≤10%；
6、表面抗湿性能≥3级；
7、断裂强力：外层经、纬向≥650N；舒适层经、纬向≥300N；
8、撕破强力：外层经、纬向≥100N；
9、单位质量面积：外层225g±11.25g；舒适层120g±6g；
10、色牢度：外层耐洗沾色≥3级，耐水摩擦≥3级，光色牢度≥4级；
12、针距密度：明暗线(针/3cm)≥12；包缝线(针/3cm)≥9；
13、接缝断裂强力：外层经、纬向≥650N；
14、质量：≤3kg。

	16
	轻型腰斧（铝制）
	7个
	1、产品符合XF 630-2023《消防腰斧》、TFRI-ZY-16:2020《消防产品自愿性认证实施规则消防员个人防护装备产品》标准要求；
2、外观：消防腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值应不大于6.3μm；
3、消防腰斧的金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷；消防腰斧除各刃部以外的金属表面如进行涂漆，涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷；消防腰斧如采用焊接工艺，焊缝表面不应有焊瘤、夹渣、裂纹、弧坑等缺陷；消防腰斧如采用螺纹连接，螺纹不应有烂牙、破损和影响强度的缺陷；消防腰斧如采用橡胶材质的斧柄套，其表面不应出现碎渣、气泡、孔隙夹杂物及其他明显缺陷，表面花纹应清晰；
4、尺寸：消防腰斧的整体尺寸不应大于325mmX175mm；
5、质量：≤1.0kg；
6、电绝缘性能：消防腰斧的斧柄抓握区域的绝缘电阻应不小于10MΩ；
7、抗拉离性能：消防腰斧的斧头与斧柄应连接牢固，在施加12.5kN拉力时，斧头与斧柄不应拉脱；
8、斧柄套附着性能：消防腰斧的斧柄如配有斧柄套，应进行斧柄套附着性能试验。在施加750N拆卸力时，柄套与斧柄不应松脱；
9、硬度：消防腰斧各刃部硬度均应达到48HRC~56HRC；
10、抗冲击性能：消防腰斧各刃部经5kg的重锤从1m的高度自由落体冲击后，不应有裂纹、变形等影响使用功能的损伤；
11、平刃砍断性能：消防腰斧平刃应能砍断直径5mm的Q235A圆钢，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤；
13、尖刃凿击性能：消防腰斧尖刃应能凿穿厚1.5mm的Q235A钢平板，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤；
14、斧柄强度：消防腰斧的斧柄应能承受850N的载荷，斧柄不应出现弯曲、断裂等损伤；
15、起撬性能：消防腰斧如具备起撬功能，其起撬部位经起撬性能试验后，不应出现断裂、变形等影响使用功能的损伤；
16、切割性能：消防腰斧如具备切割功能，其切割部位应能切开厚度0.5mm的Q235A 钢板，刃口不应出现明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。

	17
	抢险救援服（超薄速干）
	4套（165B一套、170A两套、175A一套）
	符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》检测标准；超薄速干面料；单位面积质量≥155g/m²；断裂强力：经向≥950N、纬向≥680N；撕破强力：经向≥85N、纬向≥64N；吸湿性：吸水率≥114%、滴水扩散时间≤22s、芯吸高度≥95mm。速干性：蒸发速率≥0.5g/h、透湿率≥7000g/m²∙24h。提供省级以上检测。

	18
	灭火头盔（半盔）
	7个
	1、产品符合XF 44-2015《消防头盔》、TFRI-ZY-16:2020《消防产品自愿性认证实施规则消防员个人防护装备产品》标准要求；
2、冲击吸收性能：高温预处理最大冲击力≤2200N，低温预处理最大冲击力≤2200N，浸水预处理最大冲击力≤2200N，辐射热预处理最大冲击力≤2200N，帽壳不应有碎片脱落，帽托不应有损坏或断裂帽箍与帽壳的连接机构不应有损坏或断裂；
3、抗冲击加速度性能：帽壳顶部最大冲击加速度≤150gn；帽壳前部最大冲击加速度≤260gn，加速度＞150gn，其持续时间＜6ms，加速度＞200gn，其持续时间＜3ms；帽壳侧部最大冲击加速度≤260gn，加速度＞150gn，其持续时间＜6ms，加速度＞200gn，其持续时间＜3ms；帽壳后部最大冲击加速度≤270gn，加速度＞150gn，其持续时间＜6ms，加速度＞200gn，其持续时间＜3ms；
4、耐穿透性能：钢锥不应穿透头盔与头模产生接触；
5、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄；不应有火焰烧透到帽壳内部的现象；
6、阻燃性能：下颌带损毁长度≤5mm，续燃时间≤2s，不应有熔融、滴落现象；
7、阻燃性能：披肩损毁长度≤20mm，续燃时间≤2s，不应有熔融、滴落现象；
8、阻燃性能：面罩续燃时间≤2s，不应有熔融、滴落现象；
9、耐热性能：帽壳不得触及头模，应无明显变形，帽箍、帽托、缓冲层、下颏带和披肩应无明显变形和损坏；帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金件应保持其原有功能；任何部件不应被引燃或熔化；面罩应无明显变化和损坏；
10、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≤3.0mA；
11、侧向刚性：帽壳最大变形≤20mm，卸载后残余变形≤5mm，帽壳不应有碎片脱落；
12、下颏带抗拉强度：延伸长度≤20mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象；
13、头盔佩戴装置稳定性：头盔不应从头模上脱落；
14、金属部件的耐腐蚀性：头盔上所有含有金属的部件的表面应光滑，无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑；
15、面罩抗冲击性能：不应出现破碎现象；
16、面罩抗高速粒子冲击性能：不应出现破碎现象；
17、面罩透光率：浅色≥80%；
18、披肩防水性能：静压力不应小于17kPa；
19、质量：半盔式(不包括披肩及附件)≤1100g。
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	水带固定挂钩
	4
	1、安全钩≥25KN锻造大挂钩镀铬工艺，耐腐蚀 ；
2、安全带采用高强度聚酯纤维编织工艺，强度大；
3、重量：0.6kg。
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	挂钩（14号，140×80）
	3
	用于提重物，材质：扣身铝合金、EVA手柄泡棉；长≥13cm；宽≥8cm；开口≥3cm；线径≥1.1cm；克重≤90g。
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